ACİL DURUM PLANI — İSKELET ŞABLON
Dayanak: 6331 sayılı İSG Kanunu m.11-12 ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (RG 18.06.2013, S. 28681). Bu şablon, planın yönetmelikteki asgari başlıklarını çalışılabilir bir iskelete döker. Olası acil durumlar risk değerlendirmesinden türetilir; nihai plan işyerine özgü keşifle tamamlanır ve kat krokisi/tahliye planı ek olarak iliştirilir.
1. İşyeri ve Plan Bilgileri
	İşyeri unvanı / adresi
	

	Faaliyet konusu, NACE kodu ve tehlike sınıfı
	

	Çalışan sayısı (vardiya kırılımıyla)
	

	Planın hazırlanma tarihi / geçerlilik süresi (2-4-6 yıl)
	

	Hazırlayanlar (ad, unvan — İSG uzmanı, işyeri hekimi vb.)
	

	Onaylayan (işveren / işveren vekili — ad, imza)
	

	Revizyon no / son güncelleme nedeni
	



2. Olası Acil Durumlar
Risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyerinde yaşanabilecek acil durumları listeleyin: yangın, deprem, sel/su baskını, kimyasal sızıntı, patlama, sabotaj, ciddi iş kazası / tıbbi acil vb.
	Acil durum
	Kaynağı / senaryo
	Etkilenebilecek bölüm / kişiler

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



3. Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler
	Acil durum
	Önleyici tedbir
	Sınırlandırıcı tedbir

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4. Erken Uyarı, Alarm ve Tahliye
	Uyarı/alarm sistemi (buton, siren, anons, dedektör)
	

	Alarm işaretinin anlamı ve duyurulma şekli
	

	Tahliye yolları ve acil çıkışlar (krokide işaretli — Ek)
	

	Toplanma yeri (adres/konum tarifi)
	

	Sayım yöntemi ve sayımdan sorumlu kişi
	



5. Destek Elemanları ve Görevlendirme
Arama-kurtarma-tahliye ve yangınla mücadele konularının her biri için: çok tehlikelide her 30, tehlikelide her 40, az tehlikelide her 50 çalışana kadar en az birer destek elemanı görevlendirilir (Yönetmelik m.11). İlkyardımcı sayısı İlkyardım Yönetmeliği'ne tabidir (az tehlikelide 20, tehlikelide 15, çok tehlikelide 10 çalışana kadar en az 1).
	Görev
	Ad soyad
	Bölüm / vardiya
	Telefon
	Eğitim tarihi

	Arama-kurtarma-tahliye
	
	
	
	

	Yangınla mücadele
	
	
	
	

	İlkyardımcı
	
	
	
	

	
	
	
	
	



6. Acil Durum İletişim Listesi
	Kurum / kişi
	Telefon

	Acil çağrı merkezi (itfaiye, ambulans, polis, AFAD)
	112

	En yakın hastane
	

	İşveren / işveren vekili
	

	İSG uzmanı / işyeri hekimi
	

	Elektrik / doğalgaz / su arıza
	



7. Tatbikat Kaydı
Yılda en az bir tatbikat yapılır ve sonuçları raporlanır (Yönetmelik m.13).
	Tarih
	Senaryo
	Tahliye süresi
	Tespit edilen eksiklik / aksiyon

	
	
	
	

	
	
	
	





DOLDURULMUŞ ÖRNEK SATIRLAR — ÖRNEK 1 METAL ATÖLYESİ (TEHLİKELİ SINIF)
Aşağıdaki satırlar formun nasıl doldurulacağını göstermek içindir; kendi planınızı işyerinize özgü risk değerlendirmesiyle hazırlayın.
Örnek: Olası Acil Durumlar
	Acil durum
	Kaynağı / senaryo
	Etkilenebilecek bölüm / kişiler

	Yangın
	Kaynak işleri sırasında kıvılcım; elektrik panosu arızası
	Üretim sahası, boyahane — tüm vardiya (28 kişi)

	Kimyasal sızıntı
	Boyahane tiner varilinin devrilmesi / sızdırması
	Boyahane (4 kişi), bitişik montaj hattı

	Deprem
	Bölge deprem kuşağında; raf devrilmesi ikincil riski
	Tüm işyeri + depo rafları çevresi



Örnek: Önleyici / Sınırlandırıcı Tedbir Satırı
	Acil durum
	Önleyici tedbir
	Sınırlandırıcı tedbir

	Yangın
	Sıcak çalışma izin sistemi; panoların yıllık termal kontrolü; yanıcıların kaynak alanından 10 m uzak depolanması
	6 kg ABC söndürücüler (25 m aralıkla), duman dedektörü + sesli alarm, yangınla mücadele destek elemanı her vardiyada



Örnek: Görevlendirme Satırı
	Görev
	Ad soyad
	Bölüm / vardiya
	Telefon
	Eğitim tarihi

	Yangınla mücadele
	(ad soyad)
	Üretim / gündüz
	(dahili 11)
	(tarih)

	Arama-kurtarma-tahliye
	(ad soyad)
	Montaj / gündüz
	(dahili 14)
	(tarih)
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