SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI (SGP): İSKELET ŞABLON
Dayanak: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (RG 05.10.2013, S. 28786; son değişiklik RG 31.12.2018, S. 30642 4. mükerrer) m.4/1-ğ, m.8/2, m.10, m.11 ve Ek-2, Ek-4. SGP her yapı işinde, işe başlamadan önce işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Bu şablon planın iskeletini verir; içerik sahaya ve iş programına göre doldurulur. Dayanağı yazılmayan bölümler uygulamada eklenen bölümlerdir.
0. Revizyon Tablosu
	Rev. no
	Tarih
	Değişen bölüm ve gerekçe
	Hazırlayan
	Tebliğ edilen işverenler

	0
	
	İlk yayın
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1. Proje ve Yapı Alanı Bilgileri
	Proje adı ve yapı türü (bina, yol, köprü vb.)
	

	Yapı alanının açık adresi (ada, parsel)
	

	Planlanan başlama ve bitiş tarihi
	

	Tahmini azami çalışan sayısı (tüm işverenler)
	

	Önbildirim gerekli mi? (m.8/4) Tarih ve evrak no
	

	Komşu yapılar, yakındaki endüstriyel faaliyetler (m.5/1-h)
	

	Mevcut tesisat ve enerji nakil hatları (Ek-4 B-15)
	

	Ek: şantiye yerleşim krokisi (giriş, istif, vinç salınım alanı, barakalar)
	



2. Taraflar ve Organizasyon
	Rol
	Ad / unvan
	Sorumlu kişi
	Telefon / e-posta

	İşveren (yapı alanının tamamından sorumlu)
	
	
	

	Proje sorumlusu (varsa)
	
	
	

	Hazırlık aşaması koordinatörü
	
	
	

	Uygulama aşaması koordinatörü
	
	
	

	Alt işveren 1 / iş kalemi
	
	
	

	Alt işveren 2 / iş kalemi
	
	
	

	İş güvenliği uzmanı / işyeri hekimi
	
	
	



3. İş Programı ve Aşamalar
Aynı anda veya art arda yürüyecek işleri görünür kılın (m.9, m.11/1-a).
	Aşama
	Başlangıç
	Bitiş
	Yürüten işveren
	Çakıştığı işler

	Kazı ve temel
	
	
	
	

	Kaba yapı
	
	
	
	

	Cephe ve çatı
	
	
	
	

	Tesisat ve ince işler
	
	
	
	

	
	
	
	
	



4. Aşama Bazında Risk ve Tedbir Tablosu
Plan tanımındaki unsurlar: risk, tedbir, çalışma yöntemi, ne zaman ve kim tarafından (m.4/1-ğ).
	Aşama / iş
	Tehlike ve risk
	Tedbir ve yöntem
	Sorumlu işveren
	Tarih

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



5. Ek-2 Riskli Çalışmalar İçin Özel Tedbirler
Yapı alanında Ek-2'deki işler varsa özel tedbirler planda yer alır (m.10/1-b).
	Ek-2 çalışması
	Var mı?
	Özel tedbir
	Sorumlu

	Toprak altında kalma, batma, yüksekten düşme riski fazla olan işler
	
	
	

	Sağlık gözetimi gerektiren veya kimyasal / biyolojik riskli maddelerle işler
	
	
	

	Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler
	
	
	

	Kuyu, yer altı kazıları ve tünel işleri
	
	
	

	Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işler
	
	
	

	Ağır prefabrik elemanların montaj ve söküm işleri
	
	
	

	Diğer Ek-2 maddeleri (boğulma, dalgıç, keson, radyasyon, yüksek ses ve toz)
	
	
	



6. Ortak Alanlar ve Çakışma Kuralları
	Ortak alan
	Kural
	Tek sorumlu

	Vinç salınım alanı
	
	

	İskele altı ve düşen cisim bölgeleri (Ek-4 A-10)
	
	

	Malzeme istif ve depolama alanları
	
	

	Araç ve yaya yolları (Ek-4 A-42 ila A-46)
	
	

	Geçici elektrik dağıtımı
	
	



7. Yüksekte Çalışma ve Yaşam Hatları
	Toplu koruma planı (korkuluk, ağ, kapak, platform)
	

	Kişisel düşme önleyici sistemlerin kullanılacağı işler
	

	Yapı kullanımdayken gerekecek ankraj noktaları ve yaşam hatları (Ek-4 A-2/e)
	

	Yüksekten düşmede kurtarma düzeni (Ek-4 A-2/b)
	



8. İş Ekipmanları ve Kontroller
	Ekipman
	Periyodik kontrol tarihi
	Günlük / haftalık kontrol sorumlusu

	
	
	

	
	
	

	
	
	



9. Giriş Kontrolü ve Acil Durum
	Çevre çiti ve giriş noktası (Ek-4 A-68, m.11/1-e)
	

	Ziyaretçi ve yeni ekip kuralları
	

	Kaçış yolları ve toplanma yeri
	

	İlk yardımcılar ve en yakın sağlık kuruluşu
	

	Yangınla mücadele ekipmanı yerleri
	



10. Bilgilendirme, Koordinasyon ve Katılım
	Sahaya giren ekiplerin bilgilendirilmesi (m.12)
	

	Koordinasyon toplantısı sıklığı ve katılımcılar
	

	Çalışan görüşlerinin alınma yöntemi (m.13)
	

	Sosyal tesisler: soyunma, tuvalet, barınma, içme suyu (Ek-4 A-53 ila A-70)
	



11. Tebliğ ve İmza Listesi
	İşveren / alt işveren
	Tebliğ edilen bölüm
	Ad soyad
	Tarih
	İmza

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Bu şablon FirstİSG tarafından hazırlanmıştır. Rehber: firstisg.com/kilavuzlar/saglik-ve-guvenlik-plani-hazirlama · Plan bağlayıcı yönetmelik metninin yerine geçmez. Son güncelleme: 2026-10-05
